Чек листы качества плиточных работ
Контрольные списки по основанию, гидроизоляции, укладке, затирке и сдаче объекта.
plitka45  рабочий шаблон
Важно: шаблон нужно адаптировать под конкретный объект, систему налогообложения и договоренности с заказчиком. Перед использованием в спорных ситуациях лучше показать документ юристу.
Основание
Плоскость проверена правилом по вертикали, горизонтали и диагонали.
Нет рыхлых участков, пустого звука, отслаивающейся краски и пыли.
Основание загрунтовано подходящим составом.
Сырые процессы выдержали технологическую паузу.
Гидроизоляция
Обработаны углы, примыкания, выводы труб и зона душа.
Ленты и манжеты установлены там, где требует технология.
Контур без пропусков и повреждений.
Слой высох до укладки плитки.
Укладка
Раскладка согласована до начала работ.
Клей выбран под формат плитки, основание и условия эксплуатации.
Гребни клея идут в одном направлении там, где это нужно.
Под плиткой нет критичных пустот.
Швы ровные, очищены до затирки.
Финиш и сдача
Затирка не провалена и не размазана по поверхности.
Внутренние углы и примыкания герметизированы по задаче.
Плитка очищена от налета.
Заказчик получил фото скрытых этапов и акт выполненных работ.




