Словарь и база знаний плиточника
Короткий справочник терминов и рабочих правил для начинающего мастера.
plitka45  рабочий шаблон
Важно: шаблон нужно адаптировать под конкретный объект, систему налогообложения и договоренности с заказчиком. Перед использованием в спорных ситуациях лучше показать документ юристу.
Термины
	Термин
	Что значит простыми словами

	Адгезия
	Сцепление материала с основанием.

	СВП
	Система выравнивания плитки, помогает контролировать перепады.

	Открытое время клея
	Период, пока клей на основании остается рабочим.

	Гидроизоляционный контур
	Непрерывная защита мокрой зоны от воды.

	Запил под 45
	Обработка края плитки для аккуратного внешнего угла.

	Эпоксидная затирка
	Стойкая затирка для мокрых и грязных зон, требует аккуратной работы.


Рабочие правила
Основание проверяют до раскладки и клея.
Раскладку согласуют до начала укладки.
Клей не используют как замену штукатурке.
Скрытые этапы фотографируют.
Дополнительные работы согласуют до выполнения.
Финиш проверяют при боковом свете.
Мини база знаний
Перед объектом мастер должен понять три вещи: что хочет клиент, что позволяет основание и какие материалы подходят под задачу.
На объекте важно не только уложить плитку, но и вести процесс: фиксировать изменения, предупреждать о рисках, сохранять чистоту и сдавать результат по понятным критериям.




